Parámetros eléctricos importantes de la red de acometida en media tensión.  	
Operador de la red de suministro local			
Punto de entrega:
Bajo la responsabilidad del operador de red de suministro local / cliente			
			
Conexión del neutro del sistema de energía			
	Aterrizamiento de baja resistencia			
	Compensado			
	Aislado			
Corriente de cortocircuito máxima I“kmax		kA	
O bien, Potencia de cortocircuito máxima S“kmax		MVA	
Corriente de cortocircuito mínima I“kmin		kA	
O bien, Potencia de cortocircuito mínima S“kmin		MVA	
Datos de las protecciones de media tensión de la acometida	
Transformadores de corriente Iprim		A	
Transformadores de corriente Isec		A	
			
Tipo de relé de protección utilizado	
¿Protección de sobrecarga térmica disponible?			Si		No	
Tipo de curva característica			
	retardo de tiempo inverso			retardo de tiempo definido	
Valor de ajuste Ith		A /	Constante de tiempo: 	min	
Valor de ajuste I>		A / t> 	s	
Valor de ajuste I>>		A / t>> 	s	

Nota: 
Los datos exactos de las protecciones de la red de acometida de media tensión son necesarios para el desarrollo de un concepto de protección coherente, de modo que la protección de la red de baja tensión pueda adaptarse a este entorno de protección.	

Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:	
Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact