Tableros de Media Tensión	
	
Tipo de Instalación			
	A la Pared			Independiente/libre	
Altura sobre el nivel del mar (NN)		/	m	
Dimensión del cuarto/puertas			
Voltaje nominal			12 kV		24 kV		kV	
Voltaje de operación			10 kV		20 kV		kV	
Corriente nominal de las barras			630 A		A			
Corriente de cortocircuito de corta duración (1 s)			16 kA		20 kA		kA	
Clasificación de arco interno			IAC (Internal Arc Classification)	
Sistema para el alivio de presión                (Tomar en cuenta la altura del cuarto)			
	Hacia abajo			Hacia abajo/arriba	
	Hacia arriba con absorción de presión				
Compartimiento de baja tensión 
(para equipos de protección y medición)			600 mm		900 mm	
Posibilidad de ampliación futura			Si		No	
Gabinetes libres de mantenimiento			Si		No	
Otros puntos para tomar en cuenta en la planificación y dimensionamiento de un tablero de media tensión:	
Parametros de la Red	
Tratamiento del neutro			
Flujos de carga, potencia a distribuir			
Red por cables/línea aérea			
Protecciones por sobretensión			
Calidad de energía			
Protecciones	
Integración al concepto de protecciones de la red de la compañía distribuidora responsable			
Uso de dispositivos de protección SIPROTEC			
Especificar las funciones de protección de acuerdo con ANSI:			
Sistema de gestión de energía prevista			Si		No	
Definición de las funciones requeridas			
Sistema de visualización (HMI - Human Machine Interface)			
Sistemas por conectar (eventualmente ya existentes)			
	Protección			Automatización de subestaciones	
	Calidad de energía			Centro de control	
	Automatización de procesos			Otros	
			
Áreas operativas	
Acceso a áreas operativas 
(solo personal autorizado)			Si		No	
Instalación: 
Disposición, espacio requerido ( ancho de celda)
Piso falso/ruta de cables 
Corredor de operación/instalación			
Vías de Transporte			
Alivio de presión en el cuarto de la instalación			
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente			
Condiciones climáticas (contaminación, sal, humedad, gases agresivos)			
Altitud de la instalación (considerar el factor de reducción a más de 1000 m sobre el nivel del mar)			
Especificaciones de la aplicación	
Ciclo de operaciones			
Frecuencia de operación de las cargas			
Disponibilidad			
Servicio / mantenimiento			
			
Operación	
Operación (manejo, facilidad…)			
Protección personal			
Posibilidad de ampliación el sistema			
Control por operador (conexión y monitoreo)			
Control y vigilancia			
Concepto de enclavamiento			
Mediciones eléctricas y consumo			
Integración en la gestión de la red y el proceso de producción			
Normas y reglamentos	
Reglamento del operador de la red local 
(Condiciones técnicas de suministro)			
Normas eléctricas (IEC/NEMA/EN)			
Directrices de asociaciones 			
Normativas legales			
Reglamento interno			

Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:	
Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países:
www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact