Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
Klassifizierung nach DIN EN 62040-3	
Abhängigkeit des USV-Ausgangs von der Netzversorgung	
	VFI		VI			VFD			
Ausgangsspannungskurve bei Normalbetrieb			S		X		Y	
Ausgangsspannungskurve bei Batteriebetrieb			S		X		Y	
Dynamisches Verhalten des USV-Ausgangs			
Änderung der Betriebsart			1		2		3	
Linearer Lastsprung 
(ungünstigster Fall: Batterie- oder Normalbetrieb)			1		2		3	
Nicht-linearer Lastsprung 
(ungünstigster Fall: Batterie- oder Normalbetrieb)			1		2		3	
Bemessungsleistung, lastseitig			
Geforderte Scheinleistung		kVA	
Ausgangsspannung, -frequenz		V /           Hz	
Geforderter Lastleistungsfaktor (cos φ)				ind.			kap.	
Netzform, Ausgang			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (EMV-verträglich)	
			
Eingangsversorgung			
Netzquelle (Generator, Trafo), Anzahl Eingänge		 / 	
Zulässige Netzrückwirkungen		% THDi	
Netzspannung, -frequenz		V /           Hz	
Netzform			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (EMV-verträglich)	
Elektromagnetische Verträglichkeit			
	C1		C2			C3		C4	
Geräusch in 1 m Abstand		dBA	
Klimatische Bedingungen 
(Raumtemperatur, Belüftung, …)		°C	
		m3 Luftdurchsatz	
Batterie, Shutdown und Überwachung			
Überbrückungszeit der Batterie bei 100 % Last		min	
Gebrauchsdauer der Batterie		Jahre	
Batteriekapazität		Ah	
Zwischenkreisspannung		V	
Signalisierung			
	seriell		USB			Ethernet		Kontakte	
	PROFIBUS		Modbus/JBus	
Shutdown			Ja		Nein	
Redundanz			
Keine Redundanz			N	
		(ausreichend, um Last zu versorgen)	
Redundanz der Geräte			N+1	
		(N Geräte reichen für Lastversorgung aus)	
Redundanz der Systeme			N+N	
		(2 getrennte Systeme, die unabhängig voneinander die Last versorgen können)	
Redundanz bei Geräten und Systemen			(N+1)+(N+1)	
		(2 getrennte Systeme, in denen je ein Gerät mehr als nötig verfügbar ist)	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt