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Dieses Prüfblatt ist unbedingt vor der ersten Verwendung des beschriebenen Gegenstandes anzulegen und bei der jährlich wiederkehrenden Überprüfung jeweils vollständig vom sachkundigen Überprüfer auszufüllen. Nur jene Gegenstände, die im Prüfblatt schriftlich als überprüft vermerkt und in einem einwandfreien Zustand sind, dürfen entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produktes zweckentsprechend zum Einsatz kommen. Die Auswahl der jeweils besten geeigneten PSA gegen Absturz wird in der Evaluierung der durchzuführenden Tätigkeit festgelegt.

	
	Art der Ausrüstung:
	
	
	

	
	Auffanggurt (Sicherheitsgeschirr) EN 361 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	
	Haltegurt EN 358 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	

	
	Auffangg. mitlaufend (Seilkürzer) EN 353-1, 2 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	
	Auffangg.m.Rückholung (Höhensich.gerät) EN 360 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	

	
	Falldämpfer (Energieabsorber) EN 355 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	
	Verbindungsmittel (Halteseile) EN 354 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	

	
	Sicherungsseile (Gedreht od. Kernmantel) 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	
	Verbindungselemente (Karabiner) EN 362 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	

	
	Rettungs-/Abseilgeräte EN 341 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMCHECKBOX 

	
	Rettungs-/Sicherungsstativ EN 795 

	Fehler! Textmarke nicht definiert.
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	Sonstiges: 
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	Produktbezeichng.:
	     
	
	Seriennummer:
	     
	

	
	Hersteller/Händler:
	     
	
	Herstellungsjahr:
	     
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Standort/Abteilung:
	     
	
	eigene Inventar Nr.:
	     
	

	
	Übernommen von:

 (OE/Name/PersNr.)
	     
	
	Datum der erstmaligen

Verwendung/Übernahme:
	     
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ergebnisse der Überprüfung in der Tabelle festhalten,

folgende Symbole verwenden:
( oder iO. = in Ordnung     X = Mangel festgestellt
	Datum der Überprüfung

	
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Allgemein-zustand
	(1) Vollständigkeit, Alter, Sauberkeit
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(2) Richtige Zusammenstellung, Komplettheit gegeben
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(3) CE - Kennzeichen, Herstellerdaten, Serien Nr. vorhanden
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	Seile,

Endverbindungen
	(1) Gleichmäßiger Aufbau gegeben, kein Schmutz oder Fremdkörper eingeschlossen
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(2) Keine Quetschungen, Knoten- od. Schlaufen-/Krangelbildung, 
keine Festigkeit mindernde Abnützungen (Rippen, Risse, Schnitte, Abrieb)
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(3) Seilverbindungen (Knoten, Spleiße) noch komplett u. intakt (Lockerungen, Festigkeit), keine Manipulationen oder Verletzungen vorhanden
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(4) Keine Spuren von Einwirkungen durch chemische Stoffe (Säuren, Laugen) oder Wärme- und Flammen vorhanden
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(5) Oberfläche oder Seilinneres durch Verfärbung od. tief reichende Verschmutzung in seinem Zustand nicht beschädigt
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	Gurte,

Bänder,

Nähte,

Bandenden
	(1) Gleichmäßiger Aufbau des Gewebes gegeben, 
kein Schmutz od. Fremdkörper eingeschlossen
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(2) Keine Verletzungen, Spuren von Gewebezerstörung oder mechanischer Beschädigungen (Schnitte, Risse, Abscheuerungen, Aufrauungen) zu erkennen
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(3) Bandenden, tragende Nahtverbindungen (Nahtbilder) sind komplett und intakt (Nahtauflösung, Garnriss, Ausfransung), keine Manipulationen oder Verletzungen vorhanden
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(4) Keine Spuren von Einwirkungen durch chemische Stoffe (Säuren, Laugen) oder Wärme- und Flammen vorhanden
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(5) Oberfläche od. gesamtes Band durch Verfärbung od. tief reichende Verschmutzung in seinem Zustand nicht beschädigt
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	Metallteile,

Ringe,

Verschlüsse,

Karabiner,

Seilkürzer
	(1) Die Funktionalität (Verschluss bei Karabiner, Klemmbügel bei Seilkürzer, etc.) ist noch gegeben
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(2) Keine Verletzungen oder Spuren von mechanischer Beschädigung (Kerben, Risse, Verform., Abscheuerungen) zu erkennen
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(3) Keine Spuren von Einwirkungen durch chemische Stoffe (Säuren, Laugen) oder Wärme- und Flammen vorhanden
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	
	(4) Keine Beeinträchtigung der Funktionalität durch Verschmutzung oder Korrosion gegeben
	   
	   
	   
	   
	   
	   

	Überprüft von (sachkundiger Prüfer - Kurzzeichen):
	   
	   
	   
	   
	   
	   


Die Begutachtung der Gegenstände erfolgte ohne Zerlegearbeiten. Fehler konnten nur bei jenen Teilen festgestellt werden, bei denen Mängel offensichtlich erkennbar waren. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Gegenstandes bis zum nächsten Einsatz durch den Anwender bzw. bis zum nächsten Überprüfungstermin. Diese Überprüfung enthebt den Anwender nicht von seiner Verpflichtung der laufenden Kontrolle aller Geräte und Bauteile vor und nach der Verwendung, entsprechend der gültigen Gebrauchsanleitung.
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