Netzersatzaggregat			
	
Leistung des Aggregates		kW	
Leistungsfaktor cos φ			
Leistung, die nach Netzausfall sofort übernommen werden muss		kW	
Hinweise zu Verbraucher: (Schweranlauf oder besondere Eigenschaften; z. B. Frequenzumformer, USV, Netzteil)			
Frequenzumformer an NEA		VA	
USV-Last an NEA		VA	
Nennspannung		V	
Nennfrequenz		Hz	
Netzsysteme			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (EMV-verträglich)	
Ausführungsklasse			
	G1		G2			G3		G4	
			
Kraftstoff			
	Gas			Ottokraftstoff	
	Dieselkraftstoff			
Geforderte Betriebszeit bei Nennleistung ohne Nachtanken		h	
Art der Kühlung des Verbrennungsmotors			Luftkühlung	
			Flüssigkeitskühlung	
Betriebsart			zeitlich begrenzter Betrieb	
			Notstromaggregat	
			Spitzenlastaggregat	
			Einzelbetrieb	
			Netzparallelbetrieb	
			Parallel mit anderen Stromerzeugungsaggregaten	
Erwartete Betriebsstunden pro Jahr		h	
Aufstellungen			ortsfest	
			transportabel	
			beweglich	
Stromerzeugungsaggregat			mit längerer Unterbrechungszeit	
			Schnellbereitschaftsaggregat	
			Sofortbereitschaftsaggregat	
Wettereinwirkungen			Innenraum	
			Außenaufstellung	
			Freiaufstellung	
Umgebungslufttemperatur		°C	
Aufstellungshöhe (über NN)		m	
Verunreinigungen der Luft			
	Sand/Staub			Chemikalien	
			
Geräuschgrenzwert (maximaler Pegel)		dB	
Emissionen			
Abgas-Emissionsgrenzwerte			
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)		m   x	m   x	m	
Gewicht		kg	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt