Sistema de Ducto-barra			
Projecto			
Cliente			
Diseñador			
Tensión nominal		V	
Corriente nominal 
(dependiendo del grado de protección e instalación)		A	
Temperatura ambiente		°C	
Grado de protección		IP	
Tipo de red			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (Compatibilidad electromagnética)	
Conexión al Tablero General de Baja Tensión (TGBT) con conectores aprobados según tipo			Si			
Configuración de los conductores			
	L1, L2, L3		N			2N			
	PE		        PE			PE = Carcasa	
			
Caída de tensión máxima permitida 
(desde la acometida al último consumidor)			
Cantidad de mamparos cortafuego (Pasamuros)			
Porción del Ducto-barra con cortafuego		(en m)	
Fijación/trayectoria del Ducto-barra			
Bosquejo de la trayectoria del Ducto-barra                   (con especificaciones de longitud y cargas)			

Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:	
Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact