Tableros de Baja Tensión	
	
Aufstellungsort			
	A la Pared			Independiente/libre	
	Doble frente				
Altura sobre el nivel del mar (NN)			< 2000 m		> 2000 m	
Condiciones ambientales	
Grado de protección			IP30		IP31		IP40	
			IP41		IP	
Temperatura ambiente (promedio de 24 horas)			35 °C		            °C		
			
Datos de la red / alimentación	
Configuración de la red			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (Compatibilidad electromagnética)	
Número de transformadores		Unidades	
Potencia del transformador (cada transformador)		kVA	
Tensión de cortocircuito del transformador ukr			4 %		6 %	
Tensión nominal de operación Ue		V	
Frecuencia nominal f			50 Hz		         Hz	
Corriente nominal de alimentación Ie		A	
Sistema de barras	
La corriente nominal Ie de las barras principales		A (lado Normal) / 	A (lado Emerg.)	
Corriente nominal de corta duración Icw de las
barras principales		kA (lado Normal,1s) /	 kA ((lado Emerg,1s)	
Sección transversal de conductores PEN / N			50 %		100 %	
Normas y reglamentos	
Diseño de tipo aprobado según IEC 61439-1/-2			Si			
Protección contra arcos eléctricos según IEC 60439-1 Anexo 2	
	Seguridad del operador			Seguridad del operador y del sistema	
	Aislamiento de las barras				
			
Datos de conexión	
Conexión alimentadores de entrada/salida > 630 A			
	Sistema de Ducto-barra			Por cables	
Ubicación de las conexiones al tablero			arriba		abajo	
			arriba / abajo	
Técnicas de conexión	
Acometidas			
	Técnica fija			Unidad extraíble	
Acoples			
	Técnica fija			Unidad extraíble	
Salidas > 630 A			
	Técnica fija			Unidad extraíble	
Salidas ≤ 630 A			
	Técnica fija			Unidad extraíble	
	Unidad enchufable				
Tipo de alimentadores de salida ≤ 630 A			
	Con interruptores			Con fusibles	

Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:	
Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact