Wichtige elektrische Kenngrößen des 
vorgeordneten Mittelspannungsnetzes	
Örtlicher VNB			
Übergabestelle: Verantwortungsbereich VNB/Kunde			
			
Sternpunktbehandlung des Netzes			
	Niederohmig geerdet			
	Kompensiert			
	Isoliert			
Maximaler Kurzschlussstrom I“kmax		kA	
(altern.) Maximale Netzkurzschlussleistung S“kmax		MVA	
Minimaler Kurzschlussstrom I“kmin		kA	
(altern.) Minimale Netzkurzschlussleistung S“kmin		MVA	
Daten des vorgeordneten Mittelspannungsschutzes	
Stromwandler Iprim		A	
Stromwandler Isek		A	
			
Art des eingesetzten Schutzrelais	
Thermischer Überlastschutz vorhanden?			Ja		Nein	
Kennlinientyp			
	Stromabhängig			Stromunabhängig	
Einstellstufe Ith		A /	Zeitkonstante: 	min	
Einstellstufe I>		A / t> 	s	
Einstellstufe I>>		A / t>> 	s	

Hinweis: 
Für die Ausarbeitung eines durchgängigen Schutzkonzeptes sind die exakten Daten des vorgeordneten Mittelspannungsschutzes erforderlich, damit in Anlehnung an diese Schutzeinstellung eine Anpassung des nachgeordneten Niederspannungsschutzes erfolgen kann.	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt