Suministro de energía ininterrumpida - UPS	
Clasificación según DIN EN 62040-3 / IEC 62040-3	
Salida dependiente de la fuente de alimentación	
	VFI		VI			VFD			
Voltaje de salida en funcionamiento normal			S		X		Y	
Voltaje de salida para funcionamiento con baterías			S		X		Y	
Comportamiento dinámico de la salida del UPS			
Cambio del modo de operación			1		2		3	
Para cargas lineales 
(peor escenario: con baterías o en modo normal)			1		2		3	
Para cargas no lineales
(peor escenario: con baterías o en modo normal)			1		2		3	
Potencia nominal, lado de la carga			
Potencia aparente requerida		kVA	
Voltaje y frecuencia a la salida		V /           Hz	
Factor de potencia requerido (cos φ)				ind.			cap.	
Tipo de red, a la salida			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (comp. electromagnética)	
			
Suministro de entrada			
Fuente de energía (Generador, Transformador), cantidad de entradas		 / 	
Distorsión del sistema permitida		% THDi	
Voltaje y frecuencia 		V /           Hz	
Tipo de red			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (comp. electromagnética)	
Compatibilidad electromagnética			
	C1		C2			C3		C4	
Nivel de ruido a 1 m de distancia		dBA	
Condiciones ambientales 
(temperatura ambiente, ventilación, …)		°C	
		m3 de flujo de aire	
Batería, apagado y supervisión			
Tiempo de respaldo de baterías al 100 % de carga		min	
Vida útil de las baterías		años	
Capacidad de las baterías		Ah	
Voltaje DC intermedio		V	
Comunicación/señalización			
	serial		USB			Ethernet		Relés	
	PROFIBUS		Modbus/JBus	
Apagado total			Si		No	
Redundancia			
Sin redundancia			N	
		(suficiente para suplir la carga)	
Redundancia de dispositivos			N+1	
		(N equipos suficientes para suplir la carga)	
Redundancia de sistemas			N+N	
		(2 sistemas separados que pueden suplir la carga independientemente el uno del otro)	
Redundancia de dispositivos y sistemas			(N+1)+(N+1)	
		(2 sistemas separados, cada uno de los cuales contiene un dispositivo adicional)	

Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:	
Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact