Checkliste für die Vorplanung einer Ladeinfrastruktur	
Zusammenfassung von Einflussfaktoren und Projektbesonderheiten 	
Projektsteckbrief			
	Neubau		Integration in eine bestehende Installation	
Projektstandort:			
Realisierungstermin:			
Nutzer der Ladeinfrastruktur: z. B. Mitarbeiter, Hotelgäste, P&R-Parker, Einkaufskunden, Dauerparker, Charge & Drive Fahrer, etc.:			
Anlagetyp wie z.B. offenes Parkhaus, Tiefgarage, E-Tankstelle, Parkfläche, etc.:			
Anzahl der Etagen mit Ladepunkten:			
Anzahl der Ladepunkte pro Etage:
(Mehrfacheingabe möglich)			
Abmaße der Parkebene mit Ladepunkten L x B:
(Mehrfacheingabe möglich)			m	
Durchschnittliche Geschosshöhe:			m	
Erweiterbarkeit (z.B. Anzahl zukünftig weiterer Ladepunkte):			
Abrechnungsarten der Ladeenergiebereitstellung: Kostenpauschale, genaue Verrechnung der kWh oder kostenfrei: (Mehrfacheingabe möglich)			
	
Einsatz von Lademanagementsystem	

			
Sonstige Angaben:			

			
Produktauswahl 			
Auswahl und geplante Anzahl der benötigten Ladepunkte, die voraussichtliche verfügbare Ladezeit (Übersicht zu typischen Ladezeiten verschiedener Anwendungen siehe Tabelle 1) sowie falls bekannt die Angaben zu den Akkukapazitäten:
	
	AC – Laden
Wallbox	DC – Laden
Schnellladestation	DC – Laden
für Flotten	
Anzahl der Ladepunkte
				
Ladezeit
				
Falls bekannt die Akkukapazität in kWh

Tabelle 1: Typische Ladezeiten für verschiedene Anwendungen
Standorte für Ladeinfrastruktur	
Firmenparkplätze auf eigenem Gelände für Mitarbeiter	
Autohöfe, Autobahnraststätte, Business Park	
Parkhäuser, Kundenparkplätze Einkaufszentren	
Busdepot	

Voraussichtliche verfügbare Ladezeit	
6 - 8 h	
20 min - 3 h	
2 - 4 h	
6 - 8 h	

Bedarfscharakteristik 			
In vielen Fällen kann nur eine Energiemenge geladen werden, die durchschnittlich einer kürzeren Fahrstrecke entspricht als die einer Vollladung. Bitte treffen Sie eine Auswahl zur gewünschten Lademengen (= Fahrstrecken) - z. B. 60% für Strecken ≤ 40km und 40% für Strecken ≤ 80km	
	≤ 40 km:			
	≤ 80 km:			
	≤ 120 km:			
	≤ 160 km:			
	Elektrofahrzeuge sollten möglichst vollgeladen werden			
	Sonstige Angaben:			
				
Netzanschluss			
			
	Mittelspannungsanschluss		Niederspannungsanschluss	
Leistungsbedarf angemeldet:			kW	
	Erweiterung des Netzanschlusses nötig			
Verfügbare Leistung für die Ladeinfrastruktur, falls gegeben:			kW	
Sonstige Angaben:			
			
Anforderungen an die Energieversorgung 	
Verfügbarkeit der Einspeisung:	

	
Keine Redundanz	
	
Teilredundanz	
	
Volle Redundanz	

Nutzung von Eigenerzeugung geplant, 
z.B. PV	

	
Nutzung von Batteriespeicher geplant, 
z.B. zur Vermeidung von Lastspitzen	

Sonstige Angaben:	

	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip/kontakt