

ManufakTour für den guten Geschmack

**RS Foodtruck**

in use

**Ansprechpartner**

* Thomas Ramstetter | SRE Restaurant Services

+49 172 3851569 [thomas.ramstetter@siemens.com](mailto:thomas.ramstetter@siemens.com)

* Helmut Glebe | SRE Restaurant Services

+49 172 3946241   
 [helmut.glebe@siemens.com](mailto:helmut.glebe@siemens.com)

**Benötigte Stell- und Rangierfläche: Foodtruck**

* Rangierfläche beim Aufbau 100 m²
* Kundenfläche vor dem Truck ca. 20 m²

**Gewichte und Maße**

* Leergewicht 2200 kg
* zulässiges Gesamtgewicht 2680 kg
* Stützlast 80 – 150 kg
* Gesamtlänge 8,25 m
* Aufbaulänge 6,80 m
* Aufbaubreite 2,50 m
* Breite offen 3,50 m

**Kfz-Kennzeichen**

* Zugmaschine/  
  Versorgungsfahrzeug M-RS 1608
* Foodtruck M-RS 1580

**Corona-Schutzmaßnahmen**

* Mobiler Desinfektionsspender, Boden-Abstandsmarker, Hinweisschilder und Laufwegebänder werden von Restaurant Services gestellt.

**Bezahlmöglichkeiten**

* Girokarte
* Mastercard

**Versorgung**

* Strom 400 v / 32 A
* Gas 4 x 11 kg

**Anforderungen Strom: Foodtruck**

* Stromversorgung CEE 32 A Stecker (strahlwasserdicht), Verlegung bis zum Truck inkl. benötigter Kabelbrücken (die Unterverteilung am Truck wird von uns bereitgestellt)

**Anforderung Strom: Versorgungsfahrzeug**

* Schuko 230 V (strahlwasserdicht)

**Anforderungen Wasser: Zu- und Ablauf**

* Frischwasseranschluss am Truck mit GEKA-Kupplung
* Wasserablauf nach Möglichkeit am Truck

**Anforderung Wasser: Versorgung mit Kanistern**

* Wir benötigen einen Frischwasseranschluss in der Nähe.

**Müllentsorgung**

* Abfallsammler werden von uns gestellt.
* Die Müllentsorgung organisiert der Auftraggeber.