Mittelspannungsschaltanlagen	
	
Aufstellungsort			
	Wandaufstellung			Freiaufstellung	
Aufstellungsort /-höhe (über NN)		/	m	
Raum- /Türmaße			
Bemessungsspannung			12 kV		24 kV		kV	
Betriebsspannung			10 kV		20 kV		kV	
Bemessungsbetriebsstrom der Sammelschiene			630 A		A			
Bemessungskurzzeitstrom (1 s)			16 kA		20 kA		kA	
Störlichtbogenqualifikation			IAC (Internal Arc Classification)	
Art der Druckentlastung (Raumhöhe beachten)			
	Druckentlastung nach unten			Druckentlastung nach hinten/oben	
	Druckentlastung nach oben mit Druckabsorber				
Niederspannungsschrank 
(als Aufsatz für Schutzgeräte, Messtechnik)			600 mm		900 mm	
Anlage Feldanzahl erweiterbar			Ja		Nein	
Wartungsfreie Anlage			Ja		Nein	
Weitere Punkte, auf die bei der Planung/Dimensionierung einer 
Mittelspannungsschaltanlage geachtet werden sollte:	
Netzparameter	
Sternpunktbehandlung			
Lastfluss, zu verteilende Leistung			
Kabel-/Freileitungsnetz			
Überspannungsschutz			
Energiequalität (unruhige Lasten)			
Netzschutz	
Einbindung in das Netzschutzkonzept des zuständigen VNB			
Verwendung von SIPROTEC Schutzgeräten			
Schutzfunktionsnummern nach ANSI angeben:			
Energieautomatisierungslösung geplant			Ja		Nein	
Festlegung der geforderten Funktionen			
Visualisierungssystem (HMI – Human Machine Interface)			
Anzubindende (evtl. vorhandene) Systeme			
	Schutz			Substation Automation	
	Power Quality			Control Center	
	Prozessautomatisierung			Sonstige	
			
Betriebsstätte	
Zugänglichkeit der Betriebsstätte 
(nur für Fachpersonal)			Ja		Nein	
Aufstellung: 
Anordnung, benötigter Raum (=< Feldbreite)
Doppelboden / Kabelwege 
Bedien-/Montagegang			
Transportwege			
Druckentlastung des Anlagenraumes			
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur			
Klimatische Bedingungen (Verschmutzung, Salz, Feuchtigkeit, aggressive Gase)			
Aufstellungshöhe (Reduktionsfaktor bei mehr als 1000 m über NN beachten)			
Branchenspezifische Anwendung	
Schaltaufgabe			
Schalthäufigkeit der Verbraucher			
Verfügbarkeit			
Wartung / Instandhaltung			
			
Betriebsführung	
Bedienung (Handhabung, Übersichtlichkeit …)			
Personenschutz			
Erweiterungsmöglichkeit der Anlage			
Bedienen (Beobachten und Schalten)			
Steuerung und Überwachung			
Verriegelungskonzept			
Messung und Zählung			
Einbindung in die Netzbetriebsführung und in den Produktionsprozess			
Vorschriften	
Vorschriften des örtlichen VNB (TAB)			
Elektrotechnische Normen (IEC / VDE)			
Verbandsrichtlinien (VDEW / VDN)			
Gesetzliche Vorschriften			
Betriebsinterne Vorschriften			

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs
Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt