**Qualifikationsprofil für Unternehmensfremdes Personal nach dem AÜG**

**Kategorie: Profil Nr.: 713   
 Stand 11/2015**

(zutreffendes bitte ankreuzen) **KV Metall Gewerbe**

**Arbeiter**  **Kaufm. Personal**  **Techniker**  **IT-Personal**

**Funktion:**

Schweißer, Facharbeiter, Monteur

**Tätigkeit:**

(Beschreibung der Tätigkeit, Überstunden, Reisetätigkeit, Schichtarbeit,.....)

Fachspezifische Tätigkeiten auf Baustellen von gewerblichen Gebäudekomplexen (Einkaufszentren, Bürogebäude, Krankenhäuser...) nach allgemeinen Richtlinien und Anweisungen selbständig ausführen. Führen von Montageteams, Montageleitung; Hochdruck-Schweißarbeiten an Edelstahl Rohrleitungen und Verschweißen von Konstruktions-Gerüsten.

**Qualifikation/Kompetenz:**

(z.B.: mehrjährige einschlägige Berufserfahrung, ....)

Ausgeprägte Fachkenntnisse in der Montage komplexer Anlagen; Zeichnungen/Plan lesen,  
Verlegen von Wirkdruckleitungen nach P&I Schema, Schweißprüfung WIG, Alu + Niro Erfahrung, E-Schweißen.

**Ausbildung:**

(z.B.: Helfer, Facharbeiter, qual. Facharbeiter,....., vorzulegende Zeugnisse z.B.: Schweißzeugnisse, HAK, HTL-Fachrichtung .....)

Lehrabschlussprüfung, Facharbeiterprüfung oder gleichwertig in technologisch ähnlichen Berufen.

Prüfungszeugnisse: EN 287-1 141 T BW 8 S t1, 5 D12, 0 H-L045 bis

EN 287-1 141 T BW 8 S t1, 5 D156, 0 H-L045

**Beistellungen:**

Persönliche Schutzausrüstung: PSA der Anforderung entsprechend: Sicherheitsschuhe, geschlossene Arbeitskleidung – der Jahreszeit und dem Einsatzort entsprechend, Handschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille, Gehörschutz)

Handwerkzeug fachüblich, einwandfrei;

**Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen / -hinweise:**

* Mögliche allgemeine Gefährdungen:   
  Absturzgefahr; Anstoßen; Arbeiten in Höhen (Flachdächern, Leitern, Gerüste, Bühnen, usw); Brandgefahr; Elektrizität; Mechanische Gefährdung (herabfallende, unkontrolliert, kontrolliert bewegte Teile); Heben von Lasten; Schnittgefahr, Quetschgefahr; Sturzgefahr; Stolpern; Thermische Gefahr; Witterungseinflüsse;
* Mögliche spezielle Gefährdungen:  
  werden für den zu besetzenden Arbeitsplatz und die vorgesehene Tätigkeit in der Anforderung explizit angeführt (zB speziellen ärztlichen Eignungsuntersuchungen, Arbeiten in Explosionsbereichen, Arbeiten in extremen Höhen, Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen, etc.)
* **Standortbezogene Vorschriften und arbeitsplatzbezogene Gefährdungspotentiale werden vom Beschäftiger dem Mitarbeiter im Rahmen der Erstunterweisung zur Kenntnis gebracht.**

**Sprachkenntnisse:** Deutsch in Wort und Schrift

**Einstufung, ortsübliche Entlohnung (Kollektivvertrag):**

Beschäftigungsgruppe: LG3 nach Metall Gewerbe